1. **Szczegółowe wymagania dla pomieszczeń - aranżacja**

**1A) Dział Głównego Geologa (RG)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pomieszczenie** | **Powierzchnia**  **[m2] lub ilość osób** | **Wymagania** | **Uwagi** |
| **Parter** | | | | |
| 1 | Pokój kierownika RG |  | 1x biurko, 1x krzesło biurowe,  1x stół na 4 osoby z krzesłami,  Zamykane na klucz szafy aktowe | okno, klimatyzacja |
| 2 | Pracownia geologiczna na 4 os. |  | 4 biurka, 4 krzesła biurowe, zamykane na klucz szafy aktowe  stanowisko komputerowe z możliwością drukowania raportów z ujęcia infiltracyjnego, szafka pod drukarkę, szafka pod kserokopiarkę z 2 pólkami na drobny sprzęt, stół do składania dokumentów,  szafa na materiały biurowe | Pokój z 2 oknami  Drukarka, kserokopiarka |
| 3 | Laboratorium geotechniczne |  | metalowy stół z szufladami i półkami,  Wisząca szafka na szkło laboratoryjne, tacki.  Solidna metalowa szafka na suszarkę do gruntów,  metalowe regały zamykane (na sprzęt laboratoryjny), miejsce na sita elektryczne na macie antywibracyjnej lub montaż w szafie antywibracyjnej,  krzesło laboratoryjne,  zlew z kranem, osadnikiem i odpływem,  wisząca suszarka – ociekacz nad zlewem (do szkła) zamykana drzwiczkami | okno, ściany wyciszone panelami dźwiękochłonnymi,  podłoga zmywalna antypoślizgowa, ściana przy zlewie i stole do przygotowania past wykafelkowana |
| 6 | Łazienka damska | dla min.4 osób | 1x kabina prysznicowa  1x umywalki  1x toalety  bidet  wieszaki na ręczniki, wieszak na papier, lustro,  pojemniki na mydło, pólka na przybory toaletowe | **Pomieszczenie wspólne dla RG i RC**  Drzwi z szybką i kratka wentylacyjną |
| 7 | Łazienka męska | Dla min. 2 | 1x kabina prysznicowa  1x umywalki  1x toalety  pisuar  wieszaki na ręczniki, wieszak na papier, lustro,  pojemniki na mydło, pólka na przybory toaletowe | Drzwi z szybką i kratka wentylacyjną |
| 8 | Szatnia damska | Dla 2 osób | 1 szafa dwudzielna na odzież ochronną i obuwie robocze, wieszak na odzież, ławka 2-osobowa |  |
| 9 | Szatnia męska | Dla 3 osób | 1 szafa trójdzielna na odzież ochronną i obuwie robocze, wieszak na odzież, ławka 3-osobowa |  |
| 10 | Pomieszczenie socjalne |  | zgodnie z wymaganiami  BHP  - zlewozmywak,  - umywalka,  - lodówka podblatowa,  - stół z krzesłami,  - szafki kuchenne,  - kuchenka mikrofalowa  - ekspres do kawy z młynkiem  - suszarka-ociekacz do naczyń | **Pomieszczenie wspólne dla RG i RC**  okno lub wyciąg |
| **Piwnica** | | | | |
| 9 | Biblioteka techniczna – część geologiczna | ok. 30 | Szafy zamykane na klucz, regały aktowe,  1x stolik z lampką,  1x krzesło,  oświetlenie nad regałami, drzwi do pomieszczenia zamykane na klucz | Dotychczasowe pomieszczenie w piwnicy nr 2A, rozbiórka ścian pomiędzy 2B a 2C i 002, dodatkowe regały na akta w 2B |
| 10 | Magazyn na sprzęt terenowy |  | Regały na sprzęt typu pompy, sondy, zestaw do wierceń ręcznych, klucze, rurki do piezometrów, rury osłonowe  Regały z koszami metalowymi (do rękawic, drobnych elementów)  Regały na narzędzia  Szafa na kanistry do paliwa  Podłoga odporna na zabrudzenia  Oświetlenie centralnie ułożone  Drzwi do pomieszczenia zamykane na klucz | Dotychczasowe pomieszczenie w piwnicy nr 001 |

**1B) Dział Technologiczny (RC)**

**Stan zatrudnienia : 2 osoby**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pomieszczenie** | **Powierzchnia**  **[m2] lub ilość osób** | **Wymagania** | **Uwagi** |
| 1 | Pomieszczenie biurowe |  | - 2 stanowiska pracy  - 2 stacje robocze dla  systemu  monitoringowego SW-4 i  sieci wodociągowej  - Biurko -9szt.  - krzesło biurowe-5szt.  - Regały oraz zamykane  na klucz szafy na akta i  dokumentacje |  |
| 3 | Pomieszczenie technologiczne |  | - Stanowisko badawcze –  stół + krzesło  laboratoryjne  - zlew z kranem i  odpływem  - umywalka  - miejsce do suszenia  szkła laboratoryjnego i  sprzętu  - lodówka na odczynniki  do badań  - regały/meble  magazynujące sprzęt  roboczy |  |
| 4 | Szatnia damska |  | - szafy zamykane z  wieszakami oraz  półkami na odzież  ochronną środki ochrony  osobistej i obuwie  robocze- 2 szt.,  - wieszaki do suszenia  mokrej odzieży,  - ławki,  - zgodnie z wymaganiami  BHP | - okna z folią  szronioną |

Uwaga

W komunikacji szafy ubraniowe na odzież wierzchnią (kurtki, czapki, płaszcze)- min 2 szt.